**Opsætningsvejledning af click-in beslaget og modulerne.**

Vedlagt: 2 skruer til at satte beslaget på og 3 klemmer til at fastholde affaldsposerne, 6 affaldsposer.

****



1. Start med montering af beslaget, som der vist på tegningen.
2. **Afprøv altid placeringen**, før du borer hul.
3. Der skal være ca. 25 cm fra toppen af skabsdøren til skruehullerne i beslaget for at undgå kollision med håndvasken. **Mål altid størrelse og placering af din egen vask i forhold til beslagets placering.**



Indsat moduler i beslaget i en vinkel, som du kan se på tegning 1. Når du skal tage modul ud af beslaget, skal det gøres også i en vinkel. Dette er nødvendigt for at beskytte modulens belægning.

****

**Her kan du se modulen sidder på plads i click-in beslaget**